# 锯切

##

- 将平行限制器(8)调整到所需的切割宽度。
- 将工件放到锯台的保护盖(6)前部。
- 通过手柄(20)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(33)的上部锯齿处于工件上方约3 − 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 施力均匀地锯切工件。
  如果施力过大，则锯片尖可能过热，工件可能会损坏。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

##

- 请设置所需的锯片垂直斜切角度。
  锯片向左倾斜时，平行限制器(8)必须位于锯片的右侧。
- 遵循相应的工作步骤： 参见 锯割直线

##

- 请通过角度挡块(3)设置所需的水平斜切角度。
- 将工件放到型材挡轨(34)上。
  型材不可以放在锯线上。这种情况下，请松开滚花螺母(56)并移动型材挡轨。
- 通过手柄(20)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(33)的上部锯齿处于工件上方约3 − 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 用一只手对着型材挡轨(34)按压工件，再用另一只手通过固定旋钮(65)缓慢地在导槽(9)中向前移动角度挡块。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

##

- 请通过角度挡块(3)设置所需的水平斜切角度。
- 角度挡块(3)必须在导向槽(9)（左侧或右侧）中自有移动。为此，必要时拧松滚花螺栓(54)。
- 遵循相应的工作步骤： 参见 锯割直线

##

- 请通过角度挡块(3)设置所需的水平斜切角度。
- 将滑座的夹紧手柄(29)向上拉到顶，然后将滑座(2)向前拉。
- 将工件放到保护盖(6)前的锯台上。
- 将角度挡块(3)在左侧导向槽(9)中定位到工件前。通过拧紧滚花螺栓(54)卡住该位置。
- 遵循相应的工作步骤： 参见 锯割直线