# Sahapöydän suurentaminen

Pitkät ja painavat työkappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

##

Sahapöydän levennysosa (11) leventää sahapöydän (17) oikeaa puolta.

- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahvaa (18) ylöspäin ääriasentoon.
- Vedä sahapöydän levennysosaa (11) halutun pituuden verran ulospäin.
- Paina kiinnityskahvaa (18) alaspäin. Tämä lukitsee sahapöydän levennysosan.

##

Sahapöydän pidennysosa (10) pidentää sahapöytää (17) taaksepäin.

- Löysää vasemman ohjaustangon lukitusruuvia (38).
- Vedä sahapöydän pidennysosaa (10) halutun pituuden verran ulospäin.
- Lukitse asento kiristämällä lukitusruuvi (38).

Raskaiden työkappaleiden yhteydessä sahapöydän pidennysosa täytyy tarvittaessa tukea.

##

Työntökelkan (2) avulla voi sahata maks. 350 mm:n levyisiä työkappaleita.
Samalla sahaustarkkuus kasvaa etenkin yhdessä kulmaohjaimen (3) kanssa katso Vaakasuuntaisen jiirikulman sahaus työntökelkan avulla.

- Vedä työntökelkan kiinnityskahvaa (29) ylöspäin ääriasentoon.
  Työntökelkkaa voi tämän jälkeen siirtää eteen- tai taaksepäin rajoittimeen asti.