# مجموعة التجهيزات الموردة

تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولی، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:

قائمة التجهيزات الموردة

- المنشار الدائري الثابت مع شفرة منشار مركبة (33) وإسفين الشق (7)
- المصد الزاوي (3)
- سكة مجسمة (34)
- طقم تثبيت «السكة المجسمة» (55) (صفيح توجيه، صامولة محززة، لولب، فلكة)
- مصد التوازي (8)
- مصد توازي إضافي (52)
- طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي» (39) (3 لوالب تثبيت، 3 فلكات، 3 صواميل مجنحة)
- الغطاء الواقي (6)
- قطعة تعريض المنضدة (10)
- طقم تثبيت «قطعة تعريض المنضدة» (43) (لولبا تثبيت، فلكتان، 1 مفتاح هلالي)
- مفتاح سداسي الرأس المجوف (37)
- المفتاح الحلقي (15)
- غطاء موضع حفظ شفرات المنشار (14)
- عصا الدفع (13)
- وليجة المنضدة (32)
- مهايئ شفط (41)

ملاحظة افحص العدة الكهربائية من حيث وجود أي أضرار محتملة.
يجب فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التي تعرضت لضرر طفيف فحصا دقيقا، للتأكد من أدائها لوظيفتها بشكل سليم وفقا للتعليمات. تأكد من أن الأجزاء المتحركة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقمطة، أو إن كانت هناك أية أجزاء تالفة. يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح وأن تلبي جميع الشروط من أجل ضمان العمل بشكل سليم.
يجب أن يتم تصليح أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع التالفة بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.

##

- مفك براغي مشقوقة الحز
- مفك براغي متصالبة الحز
- مقياس زاوي ضابط