# Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Pjūklo disko atstumo iki lygiagrečiosios atramos skalė
(2) | Slankusis bėgelis
(3) | Kampinė atrama
(4) | Rankena prietaisui nešti
(5) | Lipdukas pjovimo linijai žymėti
(6) | Apsauginis apdangalas
(7) | Skeliamasis peilis
(8) | Lygiagrečioji atrama
(9) | Kampinio ribotuvo kreipiamasis griovelis
(10) | Pjovimo stalo ilginamoji dalis
(11) | Pjovimo stalo platinamoji dalis
(12) | Tvirtinamoji veržlė pjūklo diskų dėklo gaubtui tvirtinti ir stumiamajam strypeliui pakabinti
(13) | Stumiamasis strypelis
(14) | Pjūklo diskų dėklo gaubtas
(15) | Kilpinis raktas (24 mm; 23 mm)
(16) | Montavimo kiaurymės
(17) | Pjovimo stalas
(18) | Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamoji rankenėlė
(19) | Rankinis ratas
(20) | Sukamoji rankena pjūklo diskui pakelti ir nuleisti
(21) | Įjungimo-išjungimo jungiklio apsauginis dangtelis
(22) | Laikiklis apsauginiam skydui sandėliuoti
(23) | Laikantysis spaustuvas kampiniam ribotuvui laikyti
(24) | Pjovimo stalo ilginamosios dalies kreipiamasis strypas
(25) | Atrama 45° įstrižo pjūvio kampui (vertikalioje plokštumoje)
(26) | Fiksatoriaus svirtelė įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje nustatyti
(27) | Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikalioje plokštumoje)
(28) | Atrama 0° įstrižo pjūvio kampui (vertikalioje plokštumoje)
(29) | Slankiojo bėgelio fiksuojamoji rankenėlė
(30) | V kreipiamasis griovelis ant pjovimo stalo lygiagrečiajai atramai
(31) | Lygiagrečiosios atramos įveržimo jėgos reguliavimo varžtas
(32) | Stalo įdėklas
(33) | Pjūklo diskas
(34) | Profiliuotoji juostelė
(35) | Kreipiamasis griovelis lygiagrečiajai atramai
(36) | Lygiagrečiosios atramos dėtuvė
(37) | Šešiabriaunis raktas (5 mm)
(38) | Stalo ilginamosios dalies fiksuojamasis varžtas
(39) | Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“
(40) | Pjuvenų išmetimo anga
(41) | Nusiurbimo adapteris
(42) | Kabelio laikiklis
(43) | Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Pjovimo stalo ilginamoji dalis“
(44) | Lygiagrečiosios atramos V kreipiamoji
(45) | Dugno plokštė
(46) | Skeliamojo peilio prispaudžiamoji svirtelė
(47) | Skeliamojo peilio padėties kaiščiai
(48) | Išėmos stalo įdėklui
(49) | Apsauginio skydo prispaudžiamoji svirtelė
(50) | Apsauginio skydo kreipiamieji kaiščiai
(51) | Lygiagrečiosios atramos fiksuojamoji rankenėlė
(52) | Papildoma lygiagrečioji atrama
(53) | Kampinio ribotuvo kreipiamasis bėgelis
(54) | Rantytasis varžtas kampinei atramai užfiksuoti
(55) | Tvirtinimo rinkinys „Profiliuotas bėgelis“
(56) | Profiliuoto bėgelio rantytoji veržlė
(57) | Apatinis pjūklo disko gaubtas
(58) | Apatinio pjūklo disko gaubto tvirtinamasis varžtas
(59) | Prispaudžiamoji veržlė
(60) | Suklio fiksatoriaus svirtelė
(61) | Prispaudžiamoji jungė
(62) | Tvirtinamoji jungė
(63) | Įrankio suklys
(64) | Kampo žymeklis (vertikalioje plokštumoje)
(65) | Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui užfiksuoti (horizontalioje plokštumoje)
(66) | Kampo žymeklis (horizontalus) ant kampinio ribotuvo
(67) | Nustatymo šablonas
(68) | Lupa
(69) | Pjovimo stalo atstumo žymeklis
(70) | Įjungimo mygtukas
(71) | Varžtas kryžmine galvute atramai 0° nustatyti
(72) | Kampo žymeklio varžtas (vertikalioje plokštumoje)
(73) | Varžtas kryžmine galvute atramai 45° nustatyti
(74) | Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) priekyje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
(75) | Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) užpakalinėje pusėje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
(76) | Pjovimo stalo atstumo žymeklio varžtas
(77) | Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) lygiagrečiosios atramos lygiagretumui nustatyti
(78) | Lygiagrečiosios atramos atstumo žymeklio varžtas
(79) | Reguliavimo varžtai stalo įdėklui
(80) | Laikiklis tvirtinimo rinkiniui „Papildoma lygiagrečioji atrama“ sandėliuoti
(81) | Laikantysis spaustuvas nusiurbimo adapteriui sandėliuoti
(82) | Pjūklelių dėtuvė
(83) | Laikiklis šešiabriauniam raktui sandėliuoti
(84) | Laikantysis spaustuvas papildomai lygiagrečiajai atramai sandėliuoti