# Transport- en werkstand van het zaagblad

## Transportstand

- Verwijder de veiligheidsafdekking (6), verwijder het tafelinzetstuk (32) en plaats het spouwmes (7) in de onderste stand. Plaats het tafelinzetstuk (32) weer.
- Draai de kruk (20) tegen de klok in (naar links) tot de tanden van het zaagblad (33) zich onder de zaagtafel (17) bevinden.
- Schuif de zaagtafelverbreding (11) helemaal naar binnen.
  Duw de spangreep (18) omlaag. De zaagtafelverbreding is nu vastgezet.

## Werkstand

- Plaats het spouwmes (7) in de bovenste stand precies boven het midden van het zaagblad, plaats het tafelinzetstuk (32) en monteer de veiligheidsafdekking (6).
- Draai de kruk (20) met de klok mee (naar rechts) tot de bovenste tanden van het zaagblad (33) zich ca. 3−6 mm boven het werkstuk bevinden.