# 調整劈開楔

劈開楔 (7) 可防止鋸片 (33) 卡死在鋸縫裡。如果鋸片被夾在工件中可能產生反彈。
因此要隨時注意，是否已正確地調整好劈開楔：

- 鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3－8 mm。
- 劈開楔的厚度必須小於鋸縫寬度，並且大於鋸片主體的厚度。
- 劈開楔必須永遠與鋸片位於同一直線上。
- 就一般的切割線而言，劈開楔必須儘可能位在最高位置。

## 調整劈開楔高度（請參考圖 H）

鋸切凹槽時您必須調整劈開楔的高度。

- 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。

- 打開夾緊桿 (49) 然後將護罩 (6) 從劈開楔 (7) 上的溝槽拉出。
  為避免防護罩損壞，請將它收納在機殼上的專用托架 (22) 裡（另請參考圖 R1）。
- 將手搖桿 (20) 順時針轉到底，讓鋸片 (33) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 鬆開夾緊桿 (46)。
- 將劈開楔從插銷 (47) 上拔出（夾緊桿 (46) 需稍微往外拉），然後將劈開楔 (7) 向下推到底。
- 讓兩根插銷 (47) 卡入至劈開楔上的上方開孔中，然後將夾緊桿 (46) 重新拉緊。