# تعویض تیغه اره (رجوع کنید به تصاویر m1−m4)

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. خطر جراحت وجود دارد.

- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداکثر سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما بیشتر باشد.

- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنما باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.

- فقط از تیغه‌ اره‌هایی استفاده کنید که از طرف تولید کننده این ابزار برقی توصیه شده و برای ماده‌ای که قصد کار کردن بر روی آن را دارید، مناسب باشد. بدین طریق می‌توانید از داغ شدن دندانه‌های تیغه اره و ذوب شدن قطعه کار ساخته شده از مواد مصنوعی، جلوگیری کنید.

- از تیغه اره‌های فولادی HSS استفاده نکنید. اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکنند.

##

- میل لنگ (20) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (33) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- گیره بَست (49) را باز کنید و روکش محافظ (6) را از شیار گوه (7) درآورید.
- واحد میز را با یک پیچگوشتی (32) از جلو بلند کنید و آن را از جعبه ابزار درآورید.
- مهره مهار (59) را توسط آچار رینگی (15) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (60) را تا جا افتادن بکشید.
- اهرم قفل محور را در همین حالت نگهدارید و با چرخاندن مهره مهار، در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت، آنرا باز کنید.
- فلانژ نگهدارنده (61) را بردارید.
- تیغه اره (33) را جدا کنید.

##

در صورت لزوم پیش از مونتاژ قطعات، آنها را تمیز کنید.

- تیغه اره نو را روی فلانژ گیرنده (62) محور ابزار (63) قرار دهید.

نکته: تیغه اره های بسیار کوچک را بکار نبرید. شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه ‎3 − 8 میلیمتر باشد.

- هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش (تیزی) دندانه های تیغه اره (جهت فلش روی تیغه اره)، با جهت فلش روی گوه مطابقت داشته باشد!

- فلانژ مهار (61) و مهره مهار (59) را قرار دهید.
- مهره مهار (59) را توسط آچار رینگی (15) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (60) را تا جا افتادن بکشید.
- با چرخاندن مهره مهار در جهت حرکت عقربه های ساعت، آنرا محکم کنید.
- واحد میز (32) را دوباره قرار دهید.
- روکش محافظ (6) را دوباره نصب کنید.