# Ajuste de los ángulos de inglete vertical y horizontal

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.

## Ajuste del ángulo de inglete vertical (disco de sierra) (ver figura D)

El ángulo de inglete vertical se puede ajustar en un rango de -1° hasta 47°.

- Afloje la palanca de bloqueo (26) en sentido antihorario.

Nota: Al soltar por completo la palanca de bloqueo, el disco de sierra se inclina por la gravedad en una posición que se corresponde aproximadamente a 30°.

- Tire o presione el volante (19) a lo largo de la corredera hasta que el indicador de ángulo (64) muestre el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el volante en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (26).

Para un ajuste rápido y preciso de los ángulos verticales estándar de 0° y 45°, se han previsto topes ajustados de fábrica ((28), (25)).

## Ajuste del ángulo de inglete horizontal (disco de sierra) (ver figura E)

Indicación: Utilice los dispositivos apropiados para cortes cónicos (cuñas largas).

El ángulo de inglete horizontal se puede ajustar en un rango de 60° (lado izquierdo) hasta 60° (lado derecho).

- Afloje el mango de bloqueo (65), si está apretado.
- Gire el tope angular, hasta que el indicador de ángulo (66) muestre el ángulo de inglete horizontal deseado.
- Vuelva a apretar el mango de bloqueo (65).

Para el ajuste rápido y preciso de ángulos de inglete horizontales de uso frecuente, en el tope angular (3) hay tornillos de tope para los ángulos de 45° (a la izquierda y a la derecha) y de 0°.

- Afloje el mango de bloqueo (65), si está apretado.
- Saque hacia fuera la chapa de ajuste (67).
- Gire el tope angular hasta que la rosca del tornillo de tope deseado se encuentre a la derecha de la chapa de ajuste.
- Abata hacia dentro la chapa de (67) y gire el tope angular hasta que la rosca del tornillo de tope esté en contacto con la chapa de ajuste.
- Vuelva a apretar el mango de bloqueo (65).