# Montage des pièces fournies

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.

- Si vous avez besoin de l’un de ces éléments, retirez-le avec précaution de son range-accessoires.

##

Remarque : si nécessaire, nettoyez toutes les pièces avant de les monter et de les ajuster.

- Tournez la manivelle (20) dans le sens horaire jusqu’en butée de manière à ce que la lame de scie (33) se trouve dans la position la plus élevée au-dessus de la table de sciage.
- Desserrez le levier de blocage (46).
- Poussez le couteau diviseur (7) en direction du levier de blocage (46) jusqu’à ce qu’il puisse être tiré vers le haut.
- Tirez le couteau diviseur à fond vers le haut, de façon à ce qu’il soit positionné exactement au-dessus du centre de la lame de scie.
- Faites en sorte que les deux pions (47) viennent se loger dans les orifices inférieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de blocage (46).

##

- Emboîtez le pare-éclats (32) dans les échancrures arrière (48) de l’évidement de l’outil.
- Déplacez le pare-éclats vers le bas.
- Appuyez sur le pare-éclats jusqu’à ce qu’il s’enclenche sur la partie avant de l’évidement de l’outil.

Le côté avant du pare-éclats (32) doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement au-dessus.

##

Remarque : Montez le capot de protection uniquement lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus élevée exactement au-dessus du centre de la lame de scie (voir figure b2). Ne montez pas le capot de protection lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus basse (état de livraison ou position de rainurage) (voir figure b1).

- Desserrez le levier de blocage (49) et retirez le capot de protection (6) de son support (22).
- Saisissez d’une main la protection de la lame de scie (rail métallique supérieur) du capot de protection (6) et soulevez le levier de blocage (49) avec l’autre main.
- Glissez la broche de guidage (50) vers l’arrière dans la gorge du couteau diviseur (7).
- Déplacez le capot de protection (6) vers le bas jusqu’à ce que la protection de la lame (rail métallique supérieur) soit parallèle à la surface de la table de sciage (17).
- Poussez le levier de blocage (49) vers le bas. Le levier de blocage doit s’enclencher de manière perceptible et audible et le capot de protection (6) doit être fixé fermement.

- Vérifiez avant chaque utilisation si le capot de protection bouge librement. N’utilisez pas l’outil électroportatif si le capot de protection manque de mobilité et ne se ferme pas aussitôt.

##

Pour la montage, utilisez le kit de fixation « rallonge de table de sciage » (43) (2 vis de fixation, 2 rondelles, 1 clé plate).

- Vissez la rallonge de table de sciage (10) avec les tiges de guidage (24). Pour ce faire, fixez les tiges de guidage à l'aide de la clé plate tout en serrant les vis de fixation avec la clé Allen.
  Les trous de la rallonge de table de sciage doivent être orientés vers le haut.

##

La butée parallèle (8) peut être positionnée à droite ou à gauche de la lame.

- Desserrez le bouton de serrage (51) de la butée parallèle (8). Le guidage en V (44) est ainsi libéré.
- Insérez d’abord la butée parallèle avec le guidage en V dans la rainure de guidage (30) de la table de sciage. Positionnez ensuite la butée parallèle dans la rainure de guidage avant (35) de la table de sciage.
  La butée parallèle peut alors être déplacée à volonté.
- Pour bloquer la butée parallèle, poussez le bouton de serrage (51) vers le bas.

##

Pour scier des pièces étroites et réaliser des coupes biaises, il est nécessaire de monter la butée parallèle supplémentaire (52) sur la butée parallèle (8).
La butée parallèle supplémentaire peut au besoin être montée à gauche ou à droite de la butée parallèle (8).

Utilisez le set de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (39) (2 vis de fixation, 2 rondelles, 2 écrous papillon).

- Passez les vis de fixation à travers les trous latéraux sur la butée parallèle (8).
- Les têtes de vis servent à guider la butée parallèle supplémentaire.
- Glissez la butée parallèle supplémentaire (52) au-dessus des têtes des vis de fixation.
- Placez les rondelles sur les vis de fixation et serrez les vis à l’aide des écrous papillon.

##

- Insérez les rails (53) de la butée angulaire (3) dans l'une des rainures de guidage de la table de sciage prévues à cet effet (9).

Remarque : la position de la butée angulaire peut être fixée dans la rainure de guidage gauche en serrant la vis moletée (54) du chariot coulissant (2).

Pour un meilleur positionnement des longues pièces, la butée angulaire peut être élargie par le rail profilé (34).

- Si nécessaire, montez les rails profilés à l'aide du kit de fixation (55) sur la butée angulaire.