# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

##

- Odklopte bezpečnostní krytku (21) nahoru.
- Pro zapnutí stiskněte zelené tlačítko zapnutí (70).

##

- Stiskněte bezpečnostní krytku (21).

##

Vypínač je takzvaný spínač s podpěťovou spouští, který zabraňuje opětovnému rozběhu elektronářadí po výpadku proudu (např. vytažení síťové zástrčky během provozu).
Pro opětovné spuštění elektronářadí musíte znovu stisknout zelené tlačítko zapnutí (70).