# Сақтау және тасымалдау

## Құрылғы элементтерін сақтау (R1−R6 суреттерін қараңыз)

Сақтау үшін электр құралы белгілі бір құрылғы элементтерін нық бекітуге мүмкіндік береді.

- Қосымша параллель тіректі (52) параллель тіректен (8) босатыңыз.
- Барлық бос құрылғы бөліктерін олардың корпустағы сақтау ұяшықтарына салыңыз (төмендегі кестені қараңыз).

Сурет | Құрылғы элементі | Сақтау ұяшығы
--- | --- | ---
R1 | Қорғаныш қаптама (6) | ұстағыштың (22) ойығына ілу және қыспа иінтірекпен (49) бұрап бекіту
R2 | "Қосымша параллель тірек" бекіткіш жинағы (39) | ұстағыштарға (80) қысу
R2 | Сору адаптері (41) | ұстағыш қапсырмаларға (81) кіргізу
R3 | пайдаланылмаған ара дискілері | ара дискісінің ұяшығына (82) ілу және қаптаманы (14) үстінен бекіткіш гайкамен (12) бекіту
R3 | Шеңберлік кілт (15) | ара дискісінің ұяшығына (82) ілу және қаптаманы (14) үстінен бекіткіш гайкамен (12) бекіту
R3 | Жылжыту таяғы (13) | бекіткіш гайкамен (12) бекіту
R4 | Алты қырлы дөңбек кілт (37) | ұстағыштарға (83) кіргізу
R4 | Параллель тірек (8) | параллель тірек ұяшығына (36) енгізу
R5 | Бұрыштық тірек (3) | ұстағыш қапсырмаларға (23) кіргізу
R6 | Қосымша параллель тірек (52) | қосымша параллель тірек ұяшығына енгізу және ұстағыш қапсырмамен (84) бекіту

## Электр құралын тасымалдау

Электр құралын тасымалдаудан бұрын төмендегі қадамдарды орындау керек:

- Электр құралын тасымалдау күйіне келтіріңіз.
- Электр құралына берік монтаждау мүмкін емес барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз.
  Пайдаланылмаған ара дискілерін тасымалдау үшін мүмкіндігінше жабық контейнерге салыңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтімін (11) толығымен ішке жылжытып, қысқыш тұтқаны (18) бекіту үшін төмен қарай итеріңіз.
- Аралау үстелінің ұзартқышын (10) толығымен ішке жылжытып, бұғаттау бұрандаларын (38) бағыттауыш таяқтарға (24) бекітіңіз.
- Желілік кабельді кабель ұстағышына (42) ораңыз.
- Көтеру немесе тасымалдау үшін тасымалдау тұтқаларын (4) пайдаланыңыз.

- Электр құралын тасымалдау үшін тек тасымалдау аспабын пайдаланыңыз ешқашан қорғағыш аспаптарды пайдаланбаңыз.