# Înlocuirea pânzei de ferăstrău (consultă imaginile m1−m4)

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de protecţie. Există pericol de rănire.

- Folosiţi numai pânze de ferăstrău a căror viteză maximă admisă este mai mare decât turaţia de funcţionare în gol a sculei dumneavoastră electrice.

- Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi celor de pe scula electrică care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847‑1.

- Utilizaţi numai pânzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice şi care sunt adecvate pentru materialul pe care doriţi să-l prelucraţi. Astfel, evitaţi supraîncălzirea vârfurilor dinţilor pânzei de ferăstrău şi topirea materialului plastic de prelucrat.

- Nu folosiţi pânze de ferăstrău din oţel rapid. Astfel de pânze de ferăstrău se pot rupe cu uşurinţă.

##

- Rotiţi manivela (20) în sens orar până la limitator, astfel încât pânza de ferăstrău (33) să se afle în cea mai înaltă poziţie posibilă deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Deschideţi pârghia de strângere (49) şi scoateţi capacul de protecţie (6) din canelura penei de despicat (7).
- Ridicaţi cu ajutorul unei şurubelniţe inserţia frontală de masă (32) şi scoateţi-o din compartimentului cilindric al sculei.
- Răsuciţi piuliţa de strângere (59) cu ajutorul cheii inelare (15) şi, simultan, trageţi pârghia de blocare a axului (60) până când se fixează în poziţie.
- Cu pârghia de blocare a axului trasă, răsuciţi în sens antiorar piuliţa de strângere.
- Scoateţi flanşa de strângere (61).
- Extrageţi pânza de ferăstrău (33).

##

Dacă este necesar, înainte de montare, curăţaţi toate piesele care urmează să fie montate.

- Aşezaţi noua pânză de ferăstrău pe flanşa de prindere (62) a axului de prindere al sculei electrice (63).

Observaţie: Nu utilizaţi pânze de ferăstrău de dimensiuni prea mici. Spaţiul radial dintre pânza de ferăstrău şi pana de despicat trebuie să fie de cel mult 3−8 mm.

- La montare, reţineţi că direcţia de tăiere a dinţilor (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) trebuie să coincidă cu direcţia săgeţii de pe pana de despicat!

- Montaţi flanşa de strângere (61) şi piuliţa de strângere (59).
- Răsuciţi piuliţa de strângere (59) cu ajutorul cheii inelare (15) şi, simultan, trageţi pârghia de blocare a axului (60) până când se fixează în poziţie.
- Strângeţi ferm în sens orar piuliţa de strângere.
- Introduceţi din nou inserţia de masă (32).
- Montaţi la loc capacul de protecţie (6).