# Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais e horizontais

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

## Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais (disco de serra) (ver figura D)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de -1° a 47°.

- Solte a alavanca com retenção (26) para a esquerda.

Nota: Ao soltar a alavanca com retenção, o disco de serra oscila, devido à gravidade, para uma posição que corresponde aproximadamente a 30°.

- Puxe ou pressione a roda manual (19) ao longo do fundo, até o indicador de ângulo (64) mostre o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (26).

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos padrões verticais 0° e 45° existem batentes ajustados de fábrica ((28), (25)).

## Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais (guia angular) (ver figura E)

Nota: Para podas de rejuvenescimento (cunhas grandes) utilize os respetivos dispositivos.

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 60° (à esquerda) até 60° (à direita).

- Solte o manípulo de fixação (65), caso este esteja apertado.
- Rode a guia angular, até o indicador de ângulo (66) exibir o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (65).

Para ajustar de forma rápida e precisa ângulos de meia-esquadria horizontais muito usados, a guia angular (3) tem parafusos batente para os ângulos de 45° (à esquerda e à direita) e de 0°.

- Solte o manípulo de fixação (65), caso este esteja apertado.
- Vire a chapa de ajuste (67) para fora.
- Rode a guia angular de forma a que a rosca do parafuso batente desejado esteja à direita da chapa de ajuste.
- Vire a chapa de ajuste (67) para dentro e rode a guia angular, até que a rosca do parafuso batente encoste na chapa de ajuste.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (65).