# تنظیم کردن گوه

گوه (7) از گیر کردن تیغه اره در (33) خط برش جلوگیری می کند. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند.
بدین جهت همواره دقت کنید که گوه درست تنظیم شده باشد:

- شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه ‎ 3 − 8 میلیمتر باشد.
- ضخامت گوه باید کمتر از عرض برش و بیشتر از ضخامت ورقه باشد.
- گوه باید همیشه با تیغه اره روی یک خط باشد.
- برای برشهای عادی بایستی گوه همیشه در بالاترین وضعیت قرار گیرد.

## نحوه تنظیم ارتفاع محافظ تیغه (رجوع کنید به تصویر H)

برای اره کاری شیارها باید ارتفاع محافظ تیغه را تنظیم کنید.

- برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی تونلی، شانه فشار) استفاده کنید.

- اهرم نگهدارنده (49) را باز کنید و پوشش محافظ (6) را از شیار روی محافظ تیغه (7) بیرون بکشید.
  برای جلوگیری از آسیب دیدن قاب محافظ، آن را در گیره تعبیه شده (22) روی بدنه قرار دهید (رجوع کنید به تصویر R1).
- میل لنگ (20) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (33) در بالاترین موقعیت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- اهرم نگهدارنده (46) را شل کنید.
- محافظ تیغه را از پین ها (47) بیرون بکشید (اهرم نگهدارنده (46) را کمی به بیرون بکشید) و محافظ تیغه (7) را تا انتها به پایین برانید.
- بگذارید هر دو پین (47) در سوراخ های بالایی روی محافظ تیغه جا بیفتند و اهرم نگهدارنده (46) را دوباره محکم بکشید.