# Ара дискісінің тасымалдау және жұмыс күйі

## Тасымалдау күйі

- Қорғаныш қаптаманы (6) алып тастап, үстел ендірмесін (32) алып тастаңыз және сынаны (7) ең төменгі күйге орналастырыңыз. Үстел ендірмесін (32) қайтадан орнатыңыз.
- Қос иінді (20) сағат тілінің бағытына қарсы ара дискісінің (33) тістері аралау үстелінің (17) астында тұрғанша бұраңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтімін (11) толығымен ішке қарай жылжытыңыз.
  Қысқыш тұтқаны (18) төмен қарай итеріңіз. Сонда аралау үстелінің кеңейтімі бекітіледі.

## Жұмыс күйі

- Сынаны (7) ара дискісі ортасының тура үстінен ең жоғарғы күйде орналастырыңыз, үстел ендірмесін (32) орнатыңыз және қорғаныш қаптаманы (6) монтаждаңыз.
- Қос иінді (20) ара дискісінің (33) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3 − 6 мм-ге жоғары болғанша сағат тілінің бағытымен бұраңыз.