# Provjera i namještanje osnovnih postavki

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Namjestite vertikalni kut kosog rezanja lista pile na 0°.
- Skinite zaštitni poklopac (6).

### Provjera (vidjeti sliku M1)

- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga na stol za piljenje (17).

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile (33) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku M2)

- Otpustite vijak (71). Time se može pomaknuti graničnik za 0° (28).
- Otpustite polugu za uglavljivanje (26).
- Pomaknite ručni kotač (19) prema graničniku za 0° tako da se krak kutomjera podudara s listom pile po čitavoj dužini.
- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za uglavljivanje (26).
- Ponovno stegnite vijak (71).

Ako pokazivač kuta (64) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 0° na skali (27), onda pomoću standardnog križnog odvijača otpustite vijak (72) i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.

Ponovite gore navedene radne korake odgovarajuće za vertikalni kut kosog rezanja od 45° (otpuštanje vijka (73); pomicanje graničnika za 45° (25)). Pritom se pokazivač kuta (64) ne smije ponovno pomaknuti.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Skinite zaštitni poklopac (6).

### Provjera

- Olovkom označite prvi lijevi zubac pile koji je vidljiv straga iznad umetka za stol.
- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga rub utora za vođenje (9).
- Pomičite krak kutomjera sve dok ne dodirne označeni zubac pile i očitajte razmak između lista pile i utora za vođenje.
- Okrećite list pile sve dok označeni zubac ne bude sprijeda iznad umetka za stol.
- Pomaknite kutomjer uzduž utora za vođenje do označenog zupca pile.
- Ponovno izmjerite razmak između lista pile i utora za vođenje.

Oba izmjerena razmaka moraju biti identična.

### Namještanje

- Otpustite šesterokutne vijke (74) sprijeda ispod stola za piljenje i šesterokutne vijke (75) straga ispod stola za piljenje isporučenim šesterokutnim ključem (37).
- Oprezno pomičite list pile sve dok ne bude paralelan s utorom za vođenje (9).
- Ponovno pritegnite sve vijke (74) i (75).

##

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista pile.
  Pomičite paralelni graničnik sve dok oznaka u povećalu (68) ne pokaže na donjoj skali 33 cm.
  Za fiksiranje steznu ručku (51) ponovno pritisnite prema dolje.
- Povucite steznu ručku (18) skroz prema gore i izvucite proširenje stola za piljenje (11) do graničnika prema van.

### Provjera

Pokazivač razmaka (69) mora na gornjoj skali (1) pokazati identičnu vrijednost kao što je i oznaka u povećalu (68) na donjoj skali (1).

### Namještanje

- Izvucite proširenje stola za piljenje (11) do graničnika prema van.
- Otpustite vijak (76) križnim odvijačem i centrirajte pokazivač razmaka (69) uzduž oznake 33 cm na gornjoj skali (1).

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Skinite zaštitni poklopac (6).
- Otpustite steznu ručku (51) paralelnog graničnika i pomičite je sve dok ne dodirne list pile.

### Provjera

Paralelni graničnik (8) mora dodirivati list pile po čitavoj dužini.

### Namještanje

- Otpustite šesterokutne vijke (77) isporučenim šesterokutnim ključem (37).
- Oprezno pomičite paralelni graničnik (8) sve dok ne dodiruje list pile po čitavoj dužini.
- Paralelni graničnik držite u tom položaju i ponovno pritisnite steznu ručku (51) prema dolje.
- Ponovno zategnite šesterokutne vijke (77).

##

Zatezna sila paralelnog graničnika (8) može popustiti nakon česte uporabe.

- Pritežite vijak za podešavanje (31) sve dok paralelni graničnik ne možete ponovno čvrsto pričvrstiti na stol za piljenje.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Skinite zaštitni poklopac (6).
- Pomičite paralelni graničnik (8) s desne strane sve dok ne dodirne list pile.

### Provjera

Oznaka povećala (68) mora biti u liniji s oznakom 0 mm na skali (1).

### Namještanje

- Otpustite vijak (78) križnim odvijačem i centrirajte oznaku uzduž oznake 0 mm.

##

### Provjera

Prednja strana umetka za stol (32) mora biti u ravnini ili malo ispod stola za piljenje, a stražnja strana mora biti u ravnini ili malo iznad stola za piljenje.

### Namještanje

- Izvadite umetak za stol (32).
- Šesterokutnim ključem (37) namjestite ispravnu razinu četiri vijka za podešavanje (79).