# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | A fűrészlap és a párhuzamvezető közötti távolságot jelző skála
(2) | Vezetőszán
(3) | Szögvezető
(4) | Fogantyú
(5) | Ragasztós címke a vágási vonal megjelölésére
(6) | Védőburkolat
(7) | Hasítóék
(8) | Párhuzamvezető
(9) | Vezetőhorony a szögvezető számára
(10) | Fűrészasztal hosszabbító
(11) | Fűrészasztal szélességnövelő lap
(12) | Rögzítőanya a fűrészlap tartó fedeléhez és a tolófa felakasztásához
(13) | Tolófa
(14) | A fűrészlap-tartó fedele
(15) | Gyűrűskulcs (24 mm; 23 mm)
(16) | Szerelőfuratok
(17) | Fűrészasztal
(18) | Szorító fogantyú a fűrészasztal szélességnövelő lap számára
(19) | Kézikerék
(20) | Forgatókar a fűrészlap felemelésére és lesüllyesztésére
(21) | Be-/kikapcsoló biztonsági fedele
(22) | Tartó a védőburkolat tárolására
(23) | Tartókapocs a szögvezető tárolására
(24) | A fűrészasztal hosszabbító vezetőrúdja
(25) | 45° sarkalószögű ütköző (függőleges)
(26) | Reteszelőkar a függőleges sarkalószög beállítására
(27) | Sarokillesztési szög skála (függőleges)
(28) | 0° sarkalószögű ütköző (függőleges)
(29) | Szorító fogantyú a vezetőszánhoz
(30) | V-keresztmetszetű vezetőhorony a fűrészasztalon a párhuzamvezető számára
(31) | Szabályozócsavar a párhuzamvezető feszítőerejének beállítására
(32) | Asztalbetét
(33) | Fűrészlap
(34) | Profilsín
(35) | Vezetőhorony a párhuzamvezető számára
(36) | Depó a párhuzamvezető számára
(37) | Belső hatlapos csavarkulcs (5 mm)
(38) | A fűrészasztal hosszabbító reteszelő csavarja
(39) | „Kiegészítő párhuzamvezető“ rögzítőkészlet
(40) | Forgácskivető
(41) | Elszívó-adapter
(42) | Kábeltartó
(43) | „Fűrészasztal hosszabbító“ rögzítőkészlet
(44) | A párhuzamvezető V-vezetőeleme
(45) | Alaplap
(46) | A feszítőék rögzítőkarja
(47) | Helyzetbeállító csapok a feszítőék számára
(48) | Bemélyedések az asztalbetét számára
(49) | Védőburkolat rögzítőkar
(50) | Védőburkolat vezetőcsap
(51) | A párhuzamvezető szorító fogantyúja
(52) | Kiegészítő párhuzamvezető
(53) | Vezetősín a szögvezető számára
(54) | Recézettfejű csavar a szögvezető rögzítéséhez
(55) | „Profilsín“ rögzítőkészlet
(56) | A profilsín recézett anyája
(57) | Fűrészlap alsó védőburkolata
(58) | A fűrészlap alsó védőburkolat rögzítőcsavarja
(59) | Befogó anya
(60) | Orsóreteszelő kar
(61) | Szorítókarima
(62) | Felfogó karima
(63) | Szerszámtengely
(64) | Szögkijelző (függőleges)
(65) | Rögzítőgomb tetszőleges sarkalószögek beállításához (vízszintes)
(66) | A szögvezető (vízszintes) szögkijelzője
(67) | Beállító lemez
(68) | Nagyítóüveg
(69) | A fűrészasztal távolságjelzője
(70) | BE-gomb
(71) | Kereszthornyos csavar a 0°-os ütköző beállítására
(72) | Szögmérő csavar (függőleges)
(73) | Kereszthornyos csavar a 45°-os ütköző beállítására
(74) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) elöl a fűrészlap párhuzamosságának beállítására
(75) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) hátul a fűrészlap párhuzamosságának beállítására
(76) | A fűrészasztal távolságjelzőjének csavarja
(77) | Belső hatlapos fejű csavarok (5 mm) a párhuzamvezető párhuzamosságának beállítására
(78) | A párhuzamvezető távolságjelzőjének csavarja
(79) | Szabályozócsavarok az asztalbetét számára
(80) | Tartó a "Kiegészítő párhuzamvezető" rögzítőkészlet tárolására
(81) | Tartókapocs az elszívó adapter tárolására
(82) | Fűrészlap-depó
(83) | Tartó a belső hatlapos csavarkulcs tárolására
(84) | Tartókapocs a kiegészítő párhuzamvezető tárolására