# Zagen

##

- Stel de parallelgeleider (8) op de gewenste zaagbreedte in.
- Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de veiligheidsafdekking (6).
- Laat het zaagblad door de kruk (20) zover omhoog of omlaag bewegen tot de bovenste tanden van het zaagblad (33) zich ca. 3−6 mm boven het werkstuk bevinden.
- Schakel het elektrische gereedschap in.
- Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voorwaartse beweging door.
  Wanneer u te veel druk uitoefent, kunnen de punten van het zaagblad oververhit raken en kan het werkstuk worden beschadigd.
- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen.

##

- Stel de gewenste verticale verstekhoek van het zaagblad in.
  Bij naar links gekanteld zaagblad moet de parallelgeleider (8) zich rechts van het zaagblad bevinden.
- Volg de bewerkingsstappen overeenkomstig: zie Recht zagen

##

- Stel de gewenste horizontale verstekhoek bij de verstekgeleider (3) in.
- Leg het werkstuk tegen de profielrail (34).
  Het profiel mag zich niet in de zaaglijn bevinden. Draai in dit geval de kartelmoer (56) los en verschuif de profielrail.
- Laat het zaagblad door de kruk (20) zover omhoog of omlaag bewegen tot de bovenste tanden van het zaagblad (33) zich ca. 3−6 mm boven het werkstuk bevinden.
- Schakel het elektrische gereedschap in.
- Duw het werkstuk met de ene hand tegen de profielrail (34) en schuif de verstekgeleider met de andere hand op de vastzetknop (65) langzaam in de geleidingsgroef (9) naar voren.
- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen.

##

- Stel de gewenste horizontale verstekhoek bij de verstekgeleider (3) in.
- De verstekgeleider (3) moet in de geleidingsgroef (9) (links of rechts) vrij kunnen bewegen. Draai hiervoor indien nodig de kartelschroef (54) los.
- Volg de bewerkingsstappen overeenkomstig: zie Recht zagen

##

- Stel de gewenste horizontale verstekhoek bij de verstekgeleider (3) in.
- Trek de spangreep (29) voor de duwslede helemaal omhoog en trek de duwslede (2) naar voren.
- Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de veiligheidsafdekking (6).
- Plaats de verstekgeleider (3) in de juiste positie vóór het werkstuk in de linker geleidingsgroef (9). Vergrendel deze stand door de kartelschroef (54) stevig vast te draaien.
- Volg de bewerkingsstappen overeenkomstig: zie Recht zagen