# Stivaggio e trasporto

## Conservazione degli elementi dell’utensile (vedere figg. R1−R6)

L’elettroutensile consente di fissare in modo sicuro determinati suoi elementi, per il loro stivaggio.

- Allentare la guida parallela supplementare (52) dalla guida parallela (8).
- Innestare tutte le parti non fisse dell’utensile nei relativi vani di alloggiamento sulla carcassa (vedere la tabella seguente).

Fig. | Elemento dell’utensile | Vano di alloggiamento
--- | --- | ---
R1 | Copertura di protezione (6) | Agganciarla nell’incavo del supporto (22) e serrarla con l’apposita leva (49)
R2 | Kit di fissaggio «Guida parallela supplementare» (39) | Agganciarlo nei fermagli dei supporti (80)
R2 | Adattatore di aspirazione (41) | Introdurlo nei fermagli di fissaggio (81)
R3 | Lame inutilizzate | Agganciarle nel vano portalame (82) e fissarvi sopra la copertura (14), mediante il dado di fissaggio (12)
R3 | Chiave ad anello (15) | Agganciarla nel vano portalame (82) e fissarvi sopra la copertura (14), mediante il dado di fissaggio (12)
R3 | Piano scorrevole (13) | Fissarlo mediante il dado di fissaggio (12)
R4 | Chiave a brugola (37) | Inserirla nei supporti (83)
R4 | Guida parallela (8) | Innestarla nell’alloggiamento della guida parallela (36)
R5 | Guida angolare (3) | Introdurla nei fermagli di fissaggio (23)
R6 | Guida parallela supplementare (52) | Innestarla nel relativo alloggiamento e fissarla con l’apposito fermaglio (84)

## Trasporto dell’elettroutensile

Prima di trasportare l’elettroutensile, occorrerà effettuare le seguenti operazioni:

- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull’elettroutensile.
  Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Spingere l’estensione in larghezza per banco sega (11) completamente verso l’interno e, per fissare, spingere l’impugnatura di serraggio (18) verso il basso.
- Spingere la prolunga per banco sega (10) completamente verso l’interno e serrare saldamente le viti di bloccaggio (38) sulle aste di guida (24).
- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno all’apposito supporto (42).
- Per trasportare o sollevare il banco sega, utilizzare le impugnature di trasporto (4).

- Trasportando l’elettroutensile utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto; non utilizzare in alcun caso i dispositivi di protezione.