# Комплект поставки

Перед початком роботи з електроінструментом перевірте наявність всіх вказаних нижче деталей:

Перелік комплекту поставки

- Розпилювальний стіл з монтованим пиляльним полотном (33) та розпірним клином (7)
- Кутовий упор (3)
- Профільна рейка (34)
- Монтажний комплект «Профільна рейка» (55) (напрямний щиток, гайка з накаткою, гвинт, підкладна шайба)
- Паралельний упор (8)
- Додатковий паралельний упор (52)
- Монтажний комплект «Додатковий паралельний упор» (39) (3 кріпильні гвинти, 3 підкладні шайби, 3 гайки-баранчики)
- Захисний кожух (6)
- Подовжувач стола (10)
- Монтажний комплект «Подовжувач стола» (43) (2 кріпильні гвинти, 2 підкладні шайби, 1 вилковий гайковий ключ)
- Ключ-шестигранник (37)
- Кільцевий гайковий ключ (15)
- Кришка гнізда для зберігання пиляльного полотна (14)
- Підсувна палиця (13)
- Вкладиш (32)
- Відсмоктувальний адаптер (41)

Вказівка: Перевірте електроінструмент на наявність можливих пошкоджень.
Перед продовженням експлуатації електроінструмента ретельно перевірте захисні пристрої та легко пошкоджувані деталі на бездоганну роботу відповідно призначенню. Перевірте, чи бездоганно працюють рухомі деталі, чи не застряють вони і чи немає пошкоджених деталей. Для забезпечення бездоганної роботи всі деталі мають бути правильно монтованими і відповідати всім вимогам.
Пошкоджені захисні пристрої і деталі треба належним чином відремонтувати або поміняти у зареєстрованій спеціалізованій майстерні.

##

- шліцьова викрутка
- хрестоподібна викрутка
- кутовий калібр