# Розпилювання

##

- Встановіть паралельний упор (8) на бажану ширину.
- Покладіть заготовку на стіл перед захисним кожухом (6).
- За допомогою кривошипної рукоятки (20) підніміть або опустіть пиляльне полотно настільки, щоб верхні зубці пиляльного полотна (33) опинилися на висоті прибл. 3−6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Розпилюйте оброблювану заготовку з рівномірною подачею.
  У разі дуже сильного притискання кінчики на пиляльному диску можуть перегрітися і заготовка може пошкодитись.
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльне полотно повністю зупиниться.

##

- Встановіть необхідний вертикальний кут пиляльного полотна.
  Якщо пиляльне полотно нахилене ліворуч, паралельний упор (8) повинен знаходитися праворуч від пиляльного полотна.
- Відповідним чином керуйтеся вказівками: див. Розпилювання по прямій

##

- Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання на кутовому упорі (3).
- Прикладіть заготовку до профільної рейки (34).
  Профіль не повинен знаходитися на лінії розпилювання. За потреби відпустіть гайку з накаткою (56) і пересуньте профільну рейку.
- За допомогою кривошипної рукоятки (20) підніміть або опустіть пиляльний диск настільки, щоб верхні зубці пиляльного диска (33) опинилися на висоті прибл. 3−6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Притисніть однією рукою заготовку до профільної рейки (34), іншою рукою повільно посуньте кутовий упор за ручку фіксації (65) уперед в напрямному пазі (9).
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльний диск повністю не зупиниться.

##

- Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання на кутовому упорі (3).
- Кутовий упор (3) повинен вільно пересуватися в напрямному пазі (9) (ліворуч або праворуч). За потреби відпустіть для цього гвинт з накатаною головкою (54).
- Відповідним чином керуйтеся вказівками: див. Розпилювання по прямій

##

- Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання на кутовому упорі (3).
- Потягніть затискну рукоятку (29) пересувних полозок до упору вверх і потягніть пересувні полозки (2) вперед.
- Покладіть заготовку на стіл перед захисним кожухом (6).
- Розташуйте кутовий упор (3) перед оброблюваною заготовкою в лівому напрямному пазі (9). Зафіксуйте це положення, міцно затягнувши гвинт з накатаною головкою (54).
- Відповідним чином керуйтеся вказівками: див. Розпилювання по прямій