# 加大鋸台

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

##

鋸台加寬件 (11) 可讓鋸台 (17) 向右加寬。

- 將鋸台加寬件的緊固握把 (18) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (11) 往外拉至所需長度。
- 將緊固握把 (18) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

##

鋸台延長件 (10) 可讓鋸台 (17) 往後加長。

- 鬆開左側導引桿上的鎖定螺栓 (38)。
- 將鋸台延長件 (10) 往外拉至所需長度。
- 若要固定其位置，請將鎖定螺栓 (38) 旋緊。

加工較重的工件時，必須視情況另外支撐鋸台延長件。

##

借助滑動座架 (2) 您可鋸切寬達 350 mm 的工件。
並且同時還能保有鋸切準確度，尤其是在搭配角度擋塊 (3) 時 參見 在滑動座架的幫助之下鋸切水平斜鋸角。

- 將滑動座架的緊固握把 (29) 往上拉到底。
  這樣就能將滑動座架往前或往後移至最底位置。