# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse skaala
(2) | Liugkelk
(3) | Nurgajuhik
(4) | Kandesang
(5) | Kleebis lõikejoone tähistamiseks
(6) | Kaitsekate
(7) | Eralduskiil
(8) | Paralleeljuhik
(9) | Nurgajuhiku juhtsoon
(10) | Saepingi pikendus
(11) | Saepingi laiendus
(12) | Kinnitusmutter saekettahoidiku katte kinnitamiseks ja lükkepulga ülesriputamiseks
(13) | Lükkepulk
(14) | Saekettahoidiku kate
(15) | Silmusvõti (24 mm; 23 mm)
(16) | Paigaldusavad
(17) | Saepink
(18) | Saepingi laienduse kinnituspide
(19) | Käsiratas
(20) | Vänt saeketta tõstmiseks ja langetamiseks
(21) | Sisse-/väljalüliti turvaklapp
(22) | Kaitsekatte hoidik
(23) | Nurgajuhiku hoiuklamber
(24) | Saepingipikenduse juhtvarras
(25) | Vertikaalse 45° kaldenurga piirik
(26) | Lukustushoob vertikaalse kaldenurga seadmiseks
(27) | Vertikaalse kaldenurga skaala
(28) | Vertikaalse 0° kaldenurga piirik
(29) | Liugkelgu kinnituspide
(30) | Paralleeljuhiku V-juhtsoon saepingis
(31) | Justeerimiskruvi paralleeljuhiku pingutusjõu reguleerimiseks
(32) | Vaheplaat
(33) | Saeketas
(34) | profiilrööbas
(35) | Paralleeljuhiku juhtsoon
(36) | Paralleeljuhiku hoidik
(37) | Sisekuuskantvõti (5 mm)
(38) | Saepingipikenduse lukustuskruvi
(39) | Lisaparalleeljuhiku kinnitusdetailide komplekt
(40) | Laastude väljaviskeava
(41) | Tolmueemaldusadapter
(42) | Kaablihoidik
(43) | Saepingipikenduse kinnitusdetailide komplekt
(44) | Paralleeljuhiku V-juhtsoon
(45) | Alusplaat
(46) | Eralduskiilu lukustushoob
(47) | Eralduskiilu asendi fikseerimise tihvtid
(48) | Väljalõiked saepingipaigaldise jaoks
(49) | Kaitsekatte lukustushoob
(50) | Kaitsekatte juhtsõrm
(51) | Paralleeljuhiku kinnituspide
(52) | Lisaparalleeljuhik
(53) | Nurgajuhiku juhtsiin
(54) | Rihvelkruvi nurgajuhiku fikseerimiseks
(55) | Profiilsiini kinnitusdetailide komplekt
(56) | Profiilsiini rihvelmutter
(57) | Saeketta alumine kate
(58) | Saeketta alumise katte kinnituskruvi
(59) | Kinnitusmutter
(60) | Spindli lukustushoob
(61) | Kinnitusäärik
(62) | Tugiäärik
(63) | Tööriista spindel
(64) | Vertikaalse nurga väärtuse näidik
(65) | Lukustuspide suvalise horisontaalse kaldenurga jaoks
(66) | Horisontaalse nurga väärtuse näidik nurgajuhikul
(67) | Seadeplaat
(68) | Luup
(69) | Saepingi kauguse näidik
(70) | Sisselülitusnupp
(71) | Ristpeakruvi 0° piiriku reguleerimiseks
(72) | Vertikaalse nurga väärtuse näidiku kruvi
(73) | Ristpeakruvi 45° piiriku reguleerimiseks
(74) | Eesmised sisekuuskantkruvid (5 mm) saeketta paralleelsuse reguleerimiseks
(75) | Tagumised sisekuuskantkruvid (5 mm) saeketta paralleelsuse reguleerimiseks
(76) | Saepingi kauguse näidiku kruvi
(77) | Sisekuuskantkruvid (5 mm) paralleeljuhiku paralleelsuse reguleerimiseks
(78) | Paralleeljuhiku kauguse näidiku kruvi
(79) | Vaheplaadi justeerimiskruvid
(80) | Lisaparalleeljuhiku kinnitusdetailide komplekti hoidik
(81) | Tolmueemaldusadapteri hoiuklamber
(82) | Saekettahoidik
(83) | Sisekuuskantvõtme hoidik
(84) | Lisaparalleeljuhiku hoiuklamber