# Verticale en horizontale verstekhoeken instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.

## Verticale verstekhoeken instellen (zaagblad) (zie afbeelding D)

De verticale verstekhoek kan in een bereik van -1° tot 47° worden ingesteld.

- Maak de vastzethendel (26) tegen de klok in (naar links) los.

Aanwijzing: Bij het helemaal losmaken van de vastzethendel kantelt het zaagblad door zwaartekracht in een stand die ongeveer overeenkomt met 30°.

- Trek of duw het handwiel (19) langs de coulisse tot de hoekaanduiding (64) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd het handwiel in deze stand en draai de vastzethendel (26) weer vast.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van de verticale standaard hoeken 0° en 45° zijn in de fabriek ingestelde aanslagen ((28), (25)) voorzien.

## Horizontale verstekhoeken instellen (verstekgeleider) (zie afbeelding E)

Aanwijzing: Gebruik voor smaller toelopende zaagsneden (lange wiggen) de juiste voorzieningen.

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 60° (linkerzijde) tot 60° (rechterzijde) worden ingesteld.

- Draai de vastzetknop (65) los, als deze is vastgedraaid.
- Draai de verstekgeleider tot de hoekaanduiding (66) de gewenste horizontale verstekhoek aangeeft.
- Draai de vastzetknop (65) weer vast.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte horizontale verstekhoeken zijn op de verstekgeleider (3) aanslagschroeven voor de hoeken 45° (linker-, rechterzijde) en 0° aangebracht.

- Draai de vastzetknop (65) los, als deze is vastgedraaid.
- Klap de instelplaat (67) naar buiten.
- Draai de verstekgeleider zodanig dat de schroefdraad van de gewenste aanslagschroef zich rechts van de instelplaat bevindt.
- Klap de instelplaat (67) naar binnen en draai de verstekgeleider tot de schroefdraad van de aanslagschroef tegen de instelplaat ligt.
- Draai de vastzetknop (65) weer vast.