# Inställning av klyvkil

Klyvkniven (7) hindrar sågbladet (33) från att klämmas fast i sågsnittet. I annat fall finns risk för bakslag om sågklingan fastnar i arbetsstycket.
Kontrollera att klyvkniven alltid är korrekt inställd:

- Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3−8 mm.
- Klyvknivens tjocklek måste vara mindre än sågsnittsbredden och större än stambladets tjocklek.
- Klyvkniven måste alltid ligga på linje med sågklingan.
- För normal kapning måste klyvkniven alltid stå i högsta möjliga läget.

## Ställa in klyvknivens höjd (se bild H)

För sågning av spår måste klyvknivens höjd ställas in.

- Använd endast elverktyget för att göra spår eller falsar med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddskåpa, tryckkam).

- Öppna klämspaken (49) och dra ut skyddskåpan (6) ur spåret på spaltkilen (7).
  För att skydda skyddet mot skada bör det förvaras i härför avsett fäste (22) stommen (se även bilden R1).
- Vrid veven (20) medsols till anslag så att sågbladet (33) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Lossa klämspaken (46).
- Dra av klyvkniven från stiften (47) (dra klämspaken (46) något utåt) och skjut ner klyvkniven (7) ända till anslaget.
- Låt de båda stiften (47) haka i det övre borrhålet på spaltkilen och dra åt klämspaken (46) igen.