# Zvětšení stolu pily

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

##

Pomocí rozšíření stolu pily (11) se stůl pily (17) rozšíří směrem doprava.

- Zatáhněte zajišťovací páčku (18) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Vytáhněte rozšíření stolu pily (11) ven až na požadovanou délku.
- Stiskněte zajišťovací páčku (18) dolů. Tím je rozšíření stolu pily zafixované.

##

Pomocí prodloužení stolu pily (10) se stůl pily (17) prodlouží směrem dozadu.

- Povolte aretační šroub (38) na levé vodicí tyči.
- Vytáhněte prodloužení stolu pily (10) ven až na požadovanou délku.
- Pro zafixování polohy utáhněte aretační šroub (38).

U těžkých obrobků musíte případně prodloužení stolu pily podepřít.

##

Pomocí posuvných saní (2) lze řezat obrobky do maximální šířky 350 mm.
Zároveň je dosaženo větší přesnosti, především ve spojení s úhlovým dorazem (3) viz Řezání vodorovných pokosových úhlů s pomocí posuvných saní.

- Zatáhněte zajišťovací páčku (29) pro posuvné saně úplně nahoru.
  Posuvné saně jsou tímto posouvatelné až na doraz jak dopředu, tak i dozadu.