# Instrucţiuni de lucru

##

- Pentru orice tip de tăiere trebuie să vă asiguraţi mai întâi că pânza de ferăstrău nu poate atinge în niciun caz limitatoarele sau alte componente ale sculei electrice.

- Folosiţi scula electrică pentru canelare sau fălţuire numai împreună cu un dispozitiv de protecţie adecvat (de exemplu, apărătoare tip tunel, pieptene de ghidare).

- Nu folosiţi scula electrică pentru şănţuire (realizare de canale înfundate în piesa de prelucrat).

Feriţi pânza de ferăstrău de lovituri şi şocuri. Nu expuneţi pânza de ferăstrău unei apăsări laterale.

Pentru a evita blocarea piesei de prelucrat, pana de despicat trebuie să se alinieze cu pânza de ferăstrău.

Nu prelucraţi piese de prelucrat deformate. Piesa de prelucrat trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă care să poată fi sprijinită pe limitatorul paralel.

Păstraţi întotdeauna împingătorul montat pe scula electrică.

##

- Nu staţionaţi niciodată direct coliniar cu pânza de ferăstrău. Poziţionaţi-vă întotdeauna corpul pe aceeaşi parte a pânzei de ferăstrău ca şi limitatorul. Reculul poate face ca piesa de lucru să ricoşeze cu viteză mare spre oricine se află în faţa sau pe aceeaşi linie cu pânza de ferăstrău.

- Fereşte‑ţi mâinile, degetele şi braţele de pânza de ferăstrău care se roteşte.

Respectă următoarele observaţii:

- Prinde bine cu ambele mâini piesa de prelucrat şi apas-o ferm pe masa de lucru pentru ferăstrău.
- Pentru piesele de prelucrat înguste, precum şi pentru tăieri înclinate în unghi drept, utilizează întotdeauna împingătorul (13) din pachetul de livrare şi limitatorul paralel suplimentar (52).

##

- Marcaţi pe eticheta adezivă galbenă, rotundă (5) grosimea pânzei de ferăstrău.
  Astfel puteţi poziţiona exact piesa de lucru în vederea debitării, fără a deschide capacul de protecţie.

##

unghi de îmbinare pe colţ în plan vertical | Înălţimea maximă a piesei de prelucrat [mm]
--- | ---
0° | 79
45° | 56