# Окомплектовка

Преди да започнете експлоатация на електроинструмента дали всички изброени по-долу елементи са налични:

Списък обем на доставка

- Настолна циркулярна машина с монтиран циркулярен диск (33) и разтварящ клин (7)
- Ъглова опора (3)
- Профилна шина (34)
- Комплект крепежни елементи "Профилна шина" (55) (направляваща планка, накатена гайка, винт, подложна шайба)
- Опора за успоредно водене (8)
- Спомагателна опора за успоредно водене (52)
- Крепежен комплект "Спомагателна опора за успоредно водене" (39) (3 крепежни винта, 3 подложни шайби, 3 крилчати гайки)
- Защитно покритие (6)
- Удължаване на масата (10)
- Комплект крепежни елементи "Удължаване на масата" (43) (2 закрепващи болта, 2 подложни шайби, 1 гаечен ключ)
- Шестостенен ключ (37)
- Глух гаечен ключ (15)
- Капак на магазина за циркулярни дискове (14)
- Лост за изтласкване (13)
- Приставка за маса (32)
- Адаптер за прахоулавяне (41)

Указание: Огледайте електроинструмента за евентуални повреди.
Преди да продължите използването на електроинструмента, трябва внимателно да проверите дали предпазните съоръжения или леко повредени детайли функционират изрядно и съобразно предназначението си. Проверете дали подвижните детайли функционират правилно и не се заклинват или дали има други повредени детайли. Всички детайли трябва да са монтирани правилно и да изпълняват всички условия за безопасна работа.
Повредени предпазни съоръжения и детайли трябва да бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран техник в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

##

- Отвертка с плосък край
- Кръстата отвертка
- ъгломер