# Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie elektrilise tööriista kasuta‌misel olulised. Pidage sümbolid ja nende tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab teil elektrilist tööriista käsitseda paremini ja ohutumalt.

Sümbolid ja nende tähendus
| Kui elektriline tööriist töötab, ärge viige oma käsi saagimispiirkonda. Saekettaga kokkupuute korral võite end vigastada.
| Kandke kaitseprille.
| Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kuulmist kahjustada.
| Kandke tolmukaitsemaski.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Pöörake tähelepanu saelehe mõõtmetele. Siseava läbimõõt peab tööriista spindliga lõtkuta sobima. Kui on vaja kasutada kahandusdetaile, siis veenduge, et kahandusdetaili mõõtmed sobiksid põhilehe paksuse ja saelehe siseava läbimõõduga ning tööriista spindli läbimõõduga. Võimaluse korral kasutage saelehega kaasas olevaid kahandusdetaile. Saelehe läbimõõt peab vastama sümbolil toodud väärtusele.
| a Saeketta läbimõõt võib olla maksimaalselt 254 mm. b Eralduskiilu paksus on 2,3 mm. c Hammaste lõikesuund (saekettal oleva noole suund) peab vastama eralduskiilul oleva noole suunale. d Saeketta vahetamisel jälgige, et lõikelaius ei oleks väiksem kui 2,4 mm ja saeketta paksus ei oleks suurem kui 2,2 mm. Vastasel juhul võib eralduskiil toorikusse kinni jääda.
| Eralduskiilu paksus on 2,3 mm. Tooriku maksimaalne võimalik kõrgus on 79 mm.
| Näitab vända pööramissuunda saeketta langetamiseks (transpordiasend) ja tõstmiseks (tööasend).
| Näitab lukustushoova asendit saeketta fikseerimiseks ja vertikaalse kaldenurga seadmiseks (kallutatav saeketas).
| Rihvelkruvi keeramissuund nurgajuhiku liugkelgul fikseerimiseks/vabastamiseks.
| Vajaduse korral õlitage elektrilist tööriista näidatud kohtadest.
| Kaitseklassiga II elektritööriistad on tugevdatult või topelt isoleeritud.
| CE-märgisega kinnitab tootja, et elektritööriist on vastavuses kehtivate ELi direktiividega.