# Memperbesar meja potong

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

##

Pelebaran meja potong (11) akan memperluas area meja potong (17) ke kanan.

- Tarik kenop pengencang (18) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (11) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.
- Tekan kenop pengencang (18) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

##

Ekstensi meja potong (10) memperpanjang meja potong (17) ke belakang.

- Kendurkan sekrup pengunci (38) pada batang pemandu kiri.
- Tarik ekstensi meja potong (10) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.
- Kencangkan sekrup pengunci (38) untuk mengencangkan posisi.

Pada benda kerja yang berat, ekstensi meja potong harus ditopang bila perlu.

##

Benda kerja dengan lebar maksimal hingga 350 mm dapat digergaji menggunakan meja geser (2).
Pada saat yang bersamaan, keakuratan yang lebih tinggi tercapai saat menggergaji, terutama jika disambungkan dengan mistar sudut (3) lihat Menggergaji sudut potong horizontal menggunakan meja geser.

- Tarik kenop pengencang (29) untuk meja geser ke atas sepenuhnya.
  Dengan demikian, meja geser dapat digeser hingga maksimal baik ke depan maupun ke belakang.