# Пиление

##

- Установите параллельный упор(8) на нужную ширину пропила.
- Уложите заготовку на стол пилы перед защитным кожухом (6).
- С помощью кривошипной рукоятки (20) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (33) находились на высоте прибл. 3−6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Выполните рез с равномерной подачей.
  Если давление слишком сильное, режущие кромки пильного диска могут перегреться и повредить заготовку.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

##

- Установите необходимый вертикальный угол распила пильного диска.
  Когда пильный диск наклонен влево, параллельный упор (8) должен располагаться справа от пильного диска.
- Соответствующим образом выполняйте операции: см. Выполнение прямых пропилов

##

- Установите требуемый горизонтальный угол распила на угловом упоре (3).
- Приложите заготовку к профильной рейке (34).
  Профиль не должен находиться на линии реза. Отпустите в этом случае гайку с накаткой (56) и передвиньте профильную рейку.
- С помощью кривошипной рукоятки (20) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (33) находились на высоте прибл. 3−6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Одной рукой прижмите заготовку к профильной рейке (34), а другой рукой медленно подвиньте угловой упор за ручку фиксации (65) вперед в направляющем пазе (9).
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

##

- Установите требуемый горизонтальный угол распила на угловом упоре (3).
- Угловой упор (3) должен свободно перемещаться (влево и вправо) в направляющем пазе (9). Для этого отпустите при необходимости винт с накатанной головкой (54).
- Соответствующим образом выполняйте операции: см. Выполнение прямых пропилов

##

- Установите требуемый горизонтальный угол распила на угловом упоре (3).
- Потяните зажимную рукоятку (29) передвижных салазок до упора вверх и потяните передвижные салазки (2) вперед.
- Уложите заготовку на стол пилы перед защитным кожухом (6).
- Установите угловой упор (3) перед заготовкой в левом направляющем пазе (9). Зафиксируйте это положение, туго затянув винт с накатанной головкой (54).
- Соответствующим образом выполняйте операции: см. Выполнение прямых пропилов