# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

##

หลังเสร็จงาน‌ทุกครั้ง ให้‌เอา‌ผงฝุ่น‌และ‌เศษ‌ออก‌โดย‌เป่า‌ด้วย‌อากาศอัด‌หรือ‌ใช้‌แปรง‌ปัด

##

สารหล่อลื่น:
น้ำมันเครื่อง SAE 10/SAE 20

- หล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็นตรงตำแหน่งที่ระบุ (ดูภาพประกอบ S)

ศูนย์‌บริการ‌ลูกค้า บ๊อช ที่ได้รับมอบหมาย‌สามารถทำงานนี้ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

- กำจัดสารหล่อลื่นและสารทำความสะอาดในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

##

มาตรการโดยผู้ผลิต:

- การสตาร์ท‌แบบ‌นุ่มนวล
- การส่งมอบพร้อมใบเลื่อยที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ใช้:

- การติดตั้งแบบให้มีการสั่นสะเทือนน้อยบนพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- การใช้‌ใบเลื่อย‌ที่‌มี‌คุณสมบัติ‌ลดเสียง‌รบกวน
- การทำความสะอาดใบเลื่อยและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ