# Хранение и транспортировка

## Хранение деталей электроинструмента (см. рис. R1 − R6)

Для хранения Вы можете надежно зафиксировать определенные детали электроинструмента на электроинструменте.

- Снимите дополнительный параллельный упор (52) с параллельного упора (8).
- Вставьте все незакрепленные детали электроинструмента в соответствующие места хранения на корпусе (см. нижеследующую таблицу).

Рис. | Деталь электроинструмента | Место хранения
--- | --- | ---
R1 | Защитный кожух (6) | подвесьте в выемку держателя (22) и закрепите зажимным рычагом (49)
R2 | Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор» (39) | вставьте в крепления (80)
R2 | Адаптер пылеудаления (41) | вставьте в крепежные скобы (81)
R3 | Неиспользуемые пильные диски | подвесьте в гнездо для хранения пильного диска (82) и зафиксируйте крышку (14) с помощью крепежной гайки (12)
R3 | Кольцевой гаечный ключ (15) | подвесьте в гнездо для хранения пильного диска (82) и зафиксируйте крышку (14) с помощью крепежной гайки (12)
R3 | Толкатель (13) | зафиксируйте с помощью крепежной гайки (12)
R4 | Ключ-шестигранник (37) | вставьте в крепления (83)
R4 | Параллельный упор (8) | вставьте в гнездо для хранения параллельного упора (36)
R5 | Угловой упор (3) | вставьте в крепежные скобы (23)
R6 | Дополнительный параллельный упор (52) | вставьте в гнездо для хранения дополнительного параллельного упора и зафиксируйте с помощью крепежной скобы (84)

## Перенос электроинструмента

Перед транспортировкой электроинструмента выполните следующее:

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Демонтируйте все принадлежности, которые не закрепляются прочно на электроинструменте.
  Переносите пильные диски, которыми вы не пользуетесь, по возможности в закрытых емкостях.
- Сдвиньте расширитель стола (11) до упора в направлении центра стола и прижмите зажимную рукоятку (18) вниз, чтобы зафиксировать ее.
- Сдвиньте удлинитель стола (10) до упора в направлении центра стола и затяните фиксирующие винты (38) на направляющих стержнях (24).
- Намотайте сетевой кабель на скобу для крепления кабеля (42).
- Для поднятия и транспортировки электроинструмента используйте ручки для переноса (4).

- Переносите электроинструмента, взявшись за транспортировочные приспособления, никогда не используйте для этих целей защитные устройства.