# Ajustar a guia paralela

A guia paralela (8) pode ser montada à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na lupa (68) mostra a distância ajustada da guia paralela até ao disco de serra na escala (1).
Posicione a guia paralela no lado desejado do disco de serra.

## Ajustar a guia paralela
com a mesa de serra não aberta

- Solte o punho de aperto (51) da guia paralela (8). Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (68) mostre a distância desejada em relação ao disco de serra.
  Com a mesa de serra não aberta, é válida a inscrição inferior da escala prateada (1).
- Para fixar, pressione o punho de aperto (51) outra vez para baixo.

## Ajustar a guia paralela
com a mesa de serra aberta (ver figura F)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
  Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (68) na escala inferior mostrar 33 cm.
  Para fixar, pressione o punho de aperto (51) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (18) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (11) totalmente para fora, até o indicador de distância (69) exibir a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (18) para baixo.
  Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.