# Stacionarna ali premična namestitev

- Da zagotovite varno uporabo, električno orodje pred uporabo namestite na ravno in stabilno delovno površino (npr. delovni pult).

## Namestitev na delovno površino (glejte sliko k)

- Električno orodje s primernim navojnim spojem pritrdite na delovno površino. Uporabite izvrtine (16).

## Namestitev na Boschevo delovno mizo (glejte sliko l)

Delovne mize Bosch (npr. GTA 6000) so opora električnemu orodju na vsaki podlogi, saj imajo noge, nastavljive po višini.

- Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, ki so priložena delovni mizi. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

- Pred namestitvijo električnega orodja delovno mizo pravilno sestavite. Brezhibna postavitev je pomembna, da preprečite zrušenje mize.

- Električno orodje na delovno mizo postavite v transportnem položaju.