# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

##

- Vipp opp sikkerhetsklaffen (21).
- For å slå på trykker du på den grønne på-knappen (70).

##

- Trykk på sikkerhetsdekselet (21).

##

På-/av-bryteren er en såkalt nullspenningsbryter, som forhindrer en ny start av elektroverktøyet etter strømbrudd (f. eks. uttrekking av støpselet i løpet av driften).
For å bruke elektroverktøyet igjen etterpå må du trykke på den grønne på-knappen (70) på nytt.