# Säilytys ja kuljetus

## Laiteosien säilytys (katso kuvat R1−R6)

Tietyt laiteosat voi kiinnittää kätevästi sähkötyökalun asiaankuuluviin säilytyskohtiin.

- Irrota lisäsuuntaisohjain (52) suuntaisohjaimesta (8).
- Aseta kaikki irrotetut laiteosat rungossa oleviin säilytyspaikkoihin (katso seuraava taulukko).

Kuva | Osa | Säilytyspaikka
--- | --- | ---
R1 | Suojus (6) | ripustetaan pidikkeeseen (22) ja kiristetään kiristysvivulla (49)
R2 | Lisäsuuntaisohjaimen kiinnityssarja (39) | kiinnitetään pidikkeisiin (80)
R2 | Imuadapteri (41) | työnnetään kiinni pitimiin (81)
R3 | Käyttämättömät sahanterät | ripustetaan sahanterien säilytyspaikkaan (82) ja suojus (14) kiinnitetään sen päälle kiinnitysmutterilla (12)
R3 | Lenkkiavain (15) | ripustetaan sahanterien säilytyspaikkaan (82) ja suojus (14) kiinnitetään sen päälle kiinnitysmutterilla (12)
R3 | Työntöpalikka (13) | kiinnitetään paikalleen kiinnitysmutterilla (12)
R4 | Kuusiokoloavain (37) | työnnetään pidikkeisiin (83)
R4 | Suuntaisohjain (8) | työnnetään suuntaisohjaimen säilytyspaikkaan (36)
R5 | Kulmaohjain (3) | työnnetään kiinni pitimiin (23)
R6 | Lisäsuuntaisohjain (52) | työnnetään lisäsuuntaisohjaimen säilytyspaikkaan ja kiinnitetään pitimillä (84)

## Sähkötyökalun kantaminen

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ennen sähkötyökalun kuljetusta:

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon.
- Poista kaikki lisätarvikkeet, joita ei voi kiinnittää kunnolla sähkötyökaluun.
  Kuljeta käyttämättömiä sahanteriä mieluiten suljetussa kotelossa.
- Työnnä sahapöydän levennysosa (11) kokonaan sisään ja lukitse se painamalla kiinnityskahvaa (18) alaspäin.
- Työnnä sahapöydän pidennysosa (10) kokonaan sisään ja kiristä lukitusruuvit (38) ohjaustankoihin (24).
- Kääri sähköjohto johtopitimen (42) ympärille.
- Käytä nostamiseen ja kuljettamiseen kantokahvoja (4).

- Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita, ei missään tapauksessa suojuksia.