# Tekniske data

Bordsirkelsag |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Opptatt effekt | W | 2000 | 2000 | 1650
Nominell spenning | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvens | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Tomgangsturtall | o/min | 4200 | 4200 | 4200
Startstrømbegrensing |  | ● | ● | ●
Utløpsbrems |  | ● | ● | ●
Overlastbeskyttelse |  | ● | ● | ●
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II
Mål (inkludert avtagbare maskindeler)
Bredde x dybde x høyde | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter | mm | 254 | 254 | 254
Stambladtykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tanntykkelse/-vikking | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Boringsdiameter | mm | 30 | 30 | 30

Bordsirkelsag |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Opptatt effekt | W | 2000 | 2000
Nominell spenning | V | 220–240 | 220
Frekvens | Hz | 50–60 | 60
Tomgangsturtall | o/min | 4200 | 4200
Startstrømbegrensing |  | ● | ●
Utløpsbrems |  | ● | ●
Overlastbeskyttelse |  | ● | ●
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Kapslingsgrad |  | / II | / II
Mål (inkludert avtagbare maskindeler)
Bredde x dybde x høyde | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter | mm | 254 | 254
Stambladtykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tanntykkelse/-vikking | mm | > 2,4 | > 2,4
Boringsdiameter | mm | 25,4 | 25,4

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.