# 抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

尘/屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

- 为了避免锯切铝材时发生火灾，请清空出屑口和下部锯片盖且不要使用锯屑抽吸装置。

##

使用配套的吸尘适配器(41)，以便将吸尘器与出屑口(40)连接到一起。

- 将吸尘适配器(41)和吸尘器软管牢牢插到一起。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。

##

可以清空下部锯片盖(57)来清除工件碎屑和大切屑。

- 关闭电动工具，并且从电源插座中拔出电源插头。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 将电动工具侧放。
- 将底板(45)的两个固定螺栓用六角扳手(37)松开，翻起底板。
- 松开两个固定螺栓(58)，打开下部锯片盖(57)。
- 清除工件的碎块和锯屑。
- 关闭下部锯片盖，再次拧紧。
  再次拧紧底板。
- 将电动工具调整在工作位置上。