# Odkladanie a preprava

## Odkladanie prvkov náradia (pozri obrázky R1–R6)

Na odkladanie ponúka toto elektrické náradie možnosť spoľahlivého upevnenia určitých elementov náradia.

- Povoľte prídavný paralelný doraz (52) z paralelného dorazu (8).
- Zasuňte všetky voľné časti náradia do ich úložných priehradiek na kryte (pozri nasledujúcu tabuľku).

Obrázok | Element náradia | Úložná priehradka
--- | --- | ---
R1 | Ochranný kryt (6) | zaveste do výrezu držiaka (22) a utiahnite upínacou páčkou (49)
R2 | Upevňovaciu súpravu „Prídavný paralelný doraz“ (39) | Zacvaknite do držiakov (80)
R2 | Odsávací adaptér (41) | zasuňte do upevňovacích zvierok (81)
R3 | Nepoužité pílové listy | zaveste do zásobníka pílových listov (82) a upevnite navrch kryt (14) upevňovacím skrutkami (12)
R3 | Prstencový kľúč (15) | zaveste do zásobníka pílových listov (82) a upevnite navrch kryt (14) upevňovacím skrutkami (12)
R3 | Posúvač obrobku (13) | zafixujte upevňovacou skrutkou (12)
R4 | Kľúče s vnútorným šesťhranom (37) | zasuňte do držiakov (83)
R4 | Paralelný doraz (8) | zasuňte do priestoru pre paralelný doraz (36)
R5 | Uhlový doraz (3) | zasuňte do upevňovacích zvierok (23)
R6 | Prídavný paralelný doraz (52) | zasuňte do priestoru pre prídavný paralelný doraz a zafixujte upevňovacími zvierkami (84)

## Prenášanie elektrického náradia

Predtým, ako budete elektrické náradie prepravovať, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Dajte elektrické náradie do prepravnej polohy.
- Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré nemôže byť na elektrickom náradí pevne namontované.
  Nepoužívané pílové listy majte pri preprave podľa možnosti uložené v nejakom uzavretom obale.
- Rozšírenie rezacieho stola (11) zasuňte úplne dovnútra a zatlačte aretačnú rukoväť (18) kvôli upevneniu nadol.
- Predĺženie rezacieho stola (10) zasuňte úplne dovnútra a utiahnite aretačné skrutky (38) na vodiacich tyčiach (24).
- Naviňte sieťový kábel okolo držiaka na kábel (42).
- Na nadvihnutie alebo pri preprave používajte rukoväti na prenášanie (4).

- Pri preprave tohto elektrického náradia používajte len transportné prvky náradia, nikdy však nepoužívajte bezpečnostné prvky náradia.