# Montering av enskilda delar

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medlevererat tillbehör.

- När du behöver en av dessa komponenter tar du försiktigt ut den från förvaringen.

##

Observera: rengör alla delar som ska monteras innan positioneringen vid behov.

- Vrid veven (20) medsols till anslag så att sågbladet (33) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Lossa klämspaken (46).
- Skjut spaltkilen (7) i riktning mot klämspaken (46) tills den kan dras uppåt.
- Dra spaltkilen helt uppåt så att den är positionerad exakt ovanför mitten av sågbladet.
- Låt de båda stiften (47) haka i det nedre borrhålet på spaltkilen och dra åt klämspaken (46) igen.

##

- Haka fast bordinsatsen (32) i de bakre spåren (48) på verktygsschaktet.
- Skjut bordinsatsen neråt.
- Tryck på bordinsatsen tills den hakar i framtill i verktygsschaktet.

Framsidan av bordinsatsen (32) måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

##

Observera: montera endast skyddskåpan om spaltkilen befinner sig i översta ställning precis över mitten av sågbladet (se bild b2). Montera inte skyddskåpan om spaltkilen befinner sig i understa ställning (leveranstillstånd eller position för sågning av spår) (se bild b1).

- Lossa klämspalten (49) och ta bort skyddskåpan (6) ur hållaren (22).
- Håll sågbladsskyddet (6) med en hand (övre metallskenan) och skjut klämspaken (49) uppåt med den andra.
- Skjut styrbulten (50) bakåt i spåret på spaltkilen (7).
- Skjut skyddskåpan (6) neråt tills sågbladsskyddet (övre metallskena) är parallellt med sågbladets (17) yta.
- Tryck klämspaken (49) neråt. Klämspaken ska haka i känn- och märkbart och skyddskåpan (6) ska vara fast och säkert monterad.

- Kontrollera innan varje användning om skyddskåpan rör sig felfritt. Använd inte elverktyget om skyddskåpan inte är fritt rörlig och inte stänger sig omedelbart.

##

Använd monteringssatsen ”Sågbordsförlängning” (43) (2 fästskruvar, 2 underläggsbrickor, 1 fast skruvnyckel).

- Skruva fast sågbordsförlängningen (10) med styrstavarna (24). Fixera styrstavarna med den fasta skruvnyckeln samtidigt som du drar åt fästskruvarna med insexnyckeln.
  Urtagen i sågbordsförlängningen ska vara riktade uppåt.

##

Parallellanslaget (8) kan placeras till vänster eller höger om sågbladet.

- Lossa spänngreppet (51) på parallellanslaget (8). Därigenom avlastas V-gejden (44).
- Sätt först in parallellanslaget med V-gejden i sågbordets styrspår (30). Ställ sedan in parallellanslaget i främre styrspåret på sågbordet (35).
  Parallellanslaget kan nu förskjutas valfritt.
- För fixering av parallellanslaget tryck spännhandtaget (51) neråt.

##

För att såga smala arbetsstycken och för att såga vertikala geringsvinklar måste du montera tilläggs-parallellanslaget (52) på parallellanslaget (8).
Tilläggsparallellanslaget kan monteras till vänster eller höger på parallellanslaget (8) efter behov.

Använd monteringssatsen ”Tilläggsparallellanslag” (39) (2 fästskruvar, 2 underläggsbrickor, 2 vingmuttrar).

- Skjut fästskruvarna genom sidohålen i parallellanslaget (8).
- Skruvarnas huvud tjänar som tilläggsparallellanslagets gejder.
- Skjut tilläggsparallellanslaget (52) över huvudena på fästskruvarna.
- Sätt underläggsbrickorna på fästskruvarna och dra åt skruvarna med hjälp av vingmuttrarna.

##

- Skjut in skenan (53) för vinkelanslaget (3) i avsedda styrspår (9) på sågbordet.

Observera: vinkelanslagets position kan fixeras i det vänstra styrspåret genom åtdragning av den räfflade skruven (54) på skjutsliden (2).

För bättre anliggning av långa arbetsstycken kan vinkelanslaget breddas med profilskenan (34).

- Montera vid behov profilskenan med monteringssatsen (55) på vinkelanslaget.