# Přepravní a pracovní poloha pilového kotouče

## Přepravní poloha

- Odstraňte ochranný kryt (6), odstraňte vložku stolu (32) a nastavte rozpěrný klín (7) do nejspodnější polohy. Znovu nasaďte vložku stolu (32).
- Otáčejte klikou (20) proti směru hodinových ručiček, dokud se zuby pilového kotouče (33) nebudou nacházet pod stolem pily (17).
- Zasuňte rozšíření stolu (11) zcela dovnitř.
  Stiskněte dolů zajišťovací páčku (18). Tím je rozšíření stolu pily zafixované.

## Pracovní poloha

- Nastavte rozpěrný klín (7) v nejhornější poloze přesně nad střed pilového kotouče, nasaďte vložku stolu (32) a namontujte ochranný kryt (6).
- Otáčejte klikou (20) po směru hodinových ručiček, dokud se nebudou horní zuby pilového kotouče (33) nacházet cca 3−6 mm nad obrobkem.