# 更換鋸片（請參考圖 m1−m4）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。

- 所使用的鋸片的最高許可轉速必須高于電動工具的無負載轉速。

- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。

- 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

##

- 將手搖桿 (20) 順時針轉到底，讓鋸片 (33) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 打開夾緊桿 (49) 然後將護罩 (6) 從劈開楔 (7) 上的溝槽拉出。
- 用螺絲起子撬開鋸台嵌件 (32) 前端，然後將它從工具槽中取出。
- 用環形扳手 (15) 旋轉迫緊螺母 (59) 並同時拉起主軸制動桿 (60) 直到卡緊為止。
- 繼續拉住主軸制動桿，並沿逆時針方向旋出迫緊螺母。
- 取下緊固法蘭 (61)。
- 取出鋸片 (33)。

##

必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。

- 將新的鋸片裝到工具主軸 (63) 的配接法蘭 (62) 上。

提示：請勿使用尺寸過小的鋸片。鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3－8 mm。

- 安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致！

- 將固定法蘭 (61) 和迫緊螺母 (59)裝上。
- 用環形扳手 (15) 旋轉迫緊螺母 (59) 並同時拉起主軸制動桿 (60) 直到卡緊為止。
- 將迫緊螺母順時針旋緊。
- 重新裝入鋸台嵌件 (32)。
- 重新裝上護罩 (6)。