# Các món được giao

Trước khi vận hành lần đầu, hãy kiểm tra dụng cụ điện xem tất cả các bộ phận theo thiết kế có được cung cấp đầy đủ không:

Danh sách trong phạm vi giao hàng

- Cưa bàn với lưỡi cưa được lắp (33) và dao tách lớp (7)
- Cữ chặn góc (3)
- Thanh biên dạng (34)
- Bộ vít định vị „Thanh biên dạng“ (55) (Tấm dẫn hướng, đai ốc khía, vít, vòng đệm)
- Thanh cữ (8)
- Thanh cữ phụ (52)
- Bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“ (39) (3 Vít cố định, 3 vòng đệm, 3 đai ốc tai hồng)
- Nắp bảo vệ (6)
- Phần mở rộng của bệ đỡ (10)
- Bộ vít định vị „Phần mở rộng của bệ đỡ“ (43) (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 1 chìa vặn hình dĩa)
- Chìa vặn lục giác (37)
- Chìa vặn vòng (15)
- Nắp che của kho chứa lưỡi cưa (14)
- Cần đẩy (13)
- Chi tiết gài bàn (32)
- Bộ thích ứng hút (41)

Lưu ý: Hãy kiểm tra dụng cụ điện xem có hư hỏng nào không.
Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra cẩn thận xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ hay các bộ phận bị hư hỏng nhẹ có hoạt động tốt và theo đúng quy định không. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất cả các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự hoạt động được hoàn hảo.
Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

##

- Tuốc nơ vít mũi dẹt
- Chìa vặn vít bốn cạnh
- Thước đo góc