# Ustawianie prowadnicy równoległej

Prowadnicę równoległą (8) można zamocować po lewej (czarna skala) lub po prawej (srebrna skala) stronie tarczy. Znacznik w lupie (68) pokazuje na skali (1) ustawioną odległość prowadnicy równoległej od tarczy.
Ustawić prowadnicę równoległą po wybranej stronie tarczy .

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy nierozsuniętym stole pilarskim

- Zwolnić uchwyt mocujący (51) prowadnicy równoległej (8). Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (68) pokazywał żądany odstęp od tarczy.
  W przypadku nierozsuniętego stołu należy brać pod uwagę dolny opis srebrnej skali (1).
- W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (51) do dołu.

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy rozsuniętym stole pilarskim (zob. rys. F)

- Ustawić prowadnicę równoległą z prawej strony tarczy.
  Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (68) pokazywał na dolnej skali 33 cm.
  W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (51) do dołu.
- Pociągnąć uchwyt mocujący (18) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry.
- Wysunąć element poszerzający stół (11) na zewnątrz tak, aby wskaźnik odległości (69) pokazywał żądaną odległość od tarczy na górnej skali.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (18) do dołu.
  Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.