# Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere bıçağının dikey gönye açısını 0° ayarlayın.
- Koruyucu kapağı (6) çıkarın.

### Kontrol (bkz. resim M1)

- Açı mastarını 90°'ye ayarlayın ve testere tezgahı (17) üzerine yerleştirin.

Açı mastarının kolu tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı (33) ile aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. resim M2)

- Vidayı (71) gevşetin. Böylece 0° mesnet (28) kaydırılabilir.
- Kilitleme kolunu (26) gevşetin.
- El çarkını (19) 0° mesnedine doğru açı mastarının kolu tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizaya gelinceye kadar itin.
- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (26) tekrar sıkın.
- Vidayı (71) tekrar sıkın.

Açı göstergesi (64) ayarlama işleminden sonra skalanın 0° işareti (27) ile aynı çizgide değilse, vidayı (72) piyasada bulunan bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işareti boyunca doğrultun.

Yukarıdaki işlem adımlarını dikey gönye açısı 45 (Vidanın (73) gevşetilmesi; 45°-dayamağının (25) itilmesi) için de tekrarlayın. Açı göstergesinin (64) konumu bu işlem esnasında değişmemelidir.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Koruyucu kapağı (6) çıkarın.

### Kontrol

- Bir kurşun kalemle arkada masa eklentisinin üzerinde görünen ilk sol testere dişini işaretleyin.
- Bir açı mastarını 90°’ye ayarlayın ve kılavuz oluk (9) kenarına yerleştirin.
- Açı mastarının kolunu işaretlenmiş bulunan testere bıçağı dişine temas edinceye kadar itin ve testere bıçağı ile kılavuz oluk arasındaki mesafeyi okuyun.
- Testere bıçağını işaretlenmiş olan diş masa eklentisi üzerine gelinceye kadar çevirin.
- Açı mastarını kılavuz oluk boyunca işaretleniş dişe kadar itin.
- Testere bıçağı ile kılavuz oluk arasındaki mesafeyi tekrar ölçün.

Ölçülen her iki mesafe de aynı olmalıdır.

### Ayarlama

- Önde, testere tezgahı altındaki iç altıgen vidaları (74) ve arkada testere tezgahı altındaki iç altıgen vidaları (75) aletle birlikte teslim edilen iç altıgen anahtarla (37) gevşetin.
- Testere bıçağını dikkatli bir biçimde kılavuz olukla (9) paralel hale gelinceye kadar hareket ettirin.
- Vidaları (74) ve (75) tekrar sıkın.

##

- Paralellik mesnedini testere bıçağının sağına konumlandırın.
  Paralellik mesnedini büyüteçteki (68) işaret alt skalada 33 cm gösterecek ölçüde itin.
  Tespit etmek üzere germe kolunu (51) tekrar aşağı bastırın.
- Germe tutamağını (18) sonuna kadar yukarı çekin ve testere tezgahı genişletmesini (11) sonuna kadar dışarı çekin.

### Kontrol

Mesafe göstergesi (69) üst skalada (1) büyüteç (68) içindeki işaretin alt skalada (1) gösterdiği değeri göstermelidir.

### Ayarlama

- Testere tezgahı genişletmesini (11) sonuna kadar dışarı çekin.
- Vidayı (76) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve mesafe göstergesini (69) üst skaladaki 33cm işareti boyunca (1) doğrultun.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Koruyucu kapağı (6) çıkarın.
- Paralellik mesnedinin sıkma tutamağını (51) gevşetin ve paralellik mesnedini testere bıçağına temas edinceye kadar itin.

### Kontrol

Paralellik mesnedi (8) tüm uzunluğu boyunca testere bıçağına temas etmelidir.

### Ayarlama

- İç altıgen vidaları (77) aletle birlikte teslim edilen iç altıgen anahtarla (37) gevşetin.
- Paralellik mesnedini (8) tüm uzunluğu boyunca testere bıçağına temas edecek biçimde hareket ettirin.
- Paralellik mesnedini bu pozisyonda tutun ve germe tutamağını (51) tekrar aşağı bastırın.
- İç altıgen vidaları (77) tekrar sıkın.

##

Paralellik mesnedinin (8) germe kuvveti sık kullanımdan sonra azalabilir.

- Ayar vidasını (31) paralellik mesnedi tekrar testere tezgahı üzerinde sıkıca sabitlenecek şekilde sıkın.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Koruyucu kapağı (6) çıkarın.
- Paralellik mesnedini (8) sağdan testere bıçağına temas edinceye kadar itin.

### Kontrol

Büyüteç (68) işareti skalanın 0 mm işareti ile aynı hizada (1) olmalıdır.

### Ayarlama

- Vidayı (78) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0-işareti boyunca doğrultun.

##

### Kontrol

Masa eklentisinin (32) ön tarafı testere tezgahı ile aynı hizada veya testere tezgahının biraz altında olmalıdır, arka tarafı ise testere tezgahı ile aynı hizada veya testere tezgahının biraz üstünde olmalıdır.

### Ayarlama

- Masa eklentisini (32) çıkarın.
- İç altıgen anahtarla (37) dört ayar vidasını (79) doğru seviyeye ayarlayın.