# Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

##

- Gấp nắp an toàn (21) lên trên.
- Để bắt đầu vận hành hãy nhấn nút bật xanh lá (70).

##

- Bạn hãy ấn lên nắp an toàn (21).

##

Công tắc Tắt/Mở được gọi là công tắc không điện thế, nó ngăn không cho dụng cụ điện khởi động trở lại sau khi điện bị ngắt và có điện trở lại (vd. khi phích cắm điện chính bị kéo ra khỏi ổ điện cung cấp trong lúc hoạt động).
Sau đó để vận hành lại dụng cụ điện, bạn phải ấn lại nút bật xanh lá (70).