# Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts

## Transportstellung

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (6), entfernen Sie den Tischeinsatz (32) und positionieren Sie den Spaltkeil (7) in der untersten Stellung. Setzen Sie den Tischeinsatz (32) wieder ein.
- Drehen Sie die Kurbel (20) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Zähne des Sägeblatts (33) unterhalb des Sägetischs (17) befinden.
- Schieben Sie die Sägetischverbreiterung (11) ganz nach innen.
  Drücken Sie den Spanngriff (18) nach unten. Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.

## Arbeitsstellung

- Positionieren Sie den Spaltkeil (7) in der obersten Stellung genau über der Mitte des Sägeblatts, setzen Sie den Tischeinsatz (32) ein und montieren Sie die Schutzabdeckung (6).
- Drehen Sie die Kurbel (20) im Uhrzeigersinn, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (33) ca. 3 − 6 mm über dem Werkstück befinden.