# Technické údaje

Stolní okružní pila |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 2 000 | 1 650
Jmenovité napětí | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvence | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Otáčky naprázdno | min−1 | 4 200 | 4 200 | 4 200
Omezení rozběhového proudu |  | ● | ● | ●
Doběhová brzda |  | ● | ● | ●
Ochrana proti přetížení |  | ● | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Třída ochrany |  | / II | / II | / II
Rozměry (včetně odnímatelných prvků nářadí)
Šířka × hloubka × výška | mm | 783 × 771 × 343 | 783 × 771 × 343 | 783 × 771 × 343
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 254 | 254 | 254
Tloušťka těla kotouče | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tloušťka zubu/rozvod zubů | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Průměr otvoru | mm | 30 | 30 | 30

Stolní okružní pila |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 2 000
Jmenovité napětí | V | 220–240 | 220
Frekvence | Hz | 50–60 | 60
Otáčky naprázdno | min−1 | 4 200 | 4 200
Omezení rozběhového proudu |  | ● | ●
Doběhová brzda |  | ● | ●
Ochrana proti přetížení |  | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Třída ochrany |  | / II | / II
Rozměry (včetně odnímatelných prvků nářadí)
Šířka × hloubka × výška | mm | 783 × 771 × 343 | 783 × 771 × 343
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 254 | 254
Tloušťka těla kotouče | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tloušťka zubu/rozvod zubů | mm | > 2,4 | > 2,4
Průměr otvoru | mm | 25,4 | 25,4

Maximální rozměry obrobku: viz Maximální rozměry obrobku

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.