# Transportni in delovni položaj žaginega lista

## Transportni položaj

- Odstranite zaščitni pokrov (6), odstranite vložek za mizo (32) in namestite razporni klin (7) v najnižjem položaju. Znova namestite vložek za mizo (32).
- Vrtite ročico (20) v levo tako dolgo, da bodo zobje žaginega lista (33) pod rezalno mizo (17).
- Potisnite razširitev rezalne mize (11) v celoti navznoter.
  Pritisnite vpenjalni ročaj (18) navzdol. S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.

## Položaj za delo

- Namestite razporni klin (7) v zgornjem položaju, točno nad sredino žaginega lista, vstavite vložek za mizo (32) in namestite zaščitni pokrov (6).
- Vrtite ročico (20) v desno tako dolgo, da bodo zobje žaginega lista (33) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.